# Đã tìm hiểu:

- Đo điện áp <5v

- Read/write to flash

# Đang tìm hiểu:

- Đo điện áp >5V

+ Config JP1

+ Điều khiển chân VEN

- Đo dung lượng pin (remaining & full) khi mắc // và nối tiếp

- Đo dòng điện

# Giải quyết vấn đề:

- Cần đo chính xác FullChargeCapacity

+ phải trải qua quá trình qualified discharge

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

[qualified discharge ?](https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929653/bq27220-qualified-discharge?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=qualified%2520discharge)

# Thắc mắc:

- Giá trị trở ở các chân ALR1 ALR2 VEN LEN

|  |
| --- |
|  |
| Là gì |

# Lỗi:

- Chưa éo chân CE (đã kéo)

# Về nhà cần làm: